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REGLUR

	um innanhússfjarskiptalagnir.


	1. gr.
Gildissvið.
Reglur þessar eru tæknilega hlutlausar og taka til frágangs á innanhússlögnum fyrir fjarskipti, þ.m.t. húskassainntaks fyrir fjarskiptastrengi, í íbúðar- og atvinnuhúsnæði og heimilda til aðgangs að lögnunum.
Heimilt er að víkja frá reglum þessum með samþykki húseiganda. Þó er óheimilt að víkja frá reglum þessum um atriði er varða:
a. Jafnræði fjarskiptafyrirtækja,
b. Aðgang fjarskipafyrirtækja að innanhússlögnum,
c. Inntak fjarskiptastrengja,
d. Vernd gegn hnjaski og óviðkomandi aðgangi. 

2. gr.
Markmið.
Markmið með reglunum er að tryggja vernd fjarskipta með því að stuðla að vönduðum frágangi innanhússlagna sem koma á í veg fyrir misnotkun á fjarskiptaþjónustu og að tryggja jafnræði fjarskiptafyrirtækja að því er varðar aðgang að innanhússlögnum.
3. gr.
Orðskýringar.
Atvinnuhúsnæði:
Húsnæði þar sem almenningur kemur saman, dvelur, sækir þjónustu og þar sem hvers konar atvinnustarfsemi fer fram sbr. lög nr. 75/2000, um brunavarnir.
Splæsitenging: 
Tenging ljósleiðaraþráða þar sem þeir eru fasttengdir saman með smellutengi, bræðslu eða sambærilegan máta.
Fjölbýlishús: 
Hvert það hús sem í eru tvær eða fleiri íbúðir sem hafa sameiginleg rými sbr. byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Greinikassi: 
Kassi staðsettur milli húskassa inntaks og séreignar eða annars afmarkaðs svæðis í byggingu þar sem fjarskiptalögn er greind í tvær eða fleiri greinar.
Hefðbundin útvarpsmerki: 
Merki sem ætluð eru til móttöku í hefðbundnum sjónvarps- og hljóðvarpsviðtækjum, án þess að breyta þurfi merkjunum.
Húskassi: 
Lokanlegur skápur eða kassi sem hýsir Kassi sem staðsettur er við inntak heimtauga eða annarra fjarskiptastrengja sem tengja áskrifendur í ákveðinni byggingu við hið almenna fjarskiptanet og þar sem tenging á sér stað milli hins almenna fjarskiptanets og innanhússlagna.
Innanhússlagnir: 
Hvers konar smáspennulagnir innanhúss þ.m.t. strengir, rör, stokkar, kapalstigar, kapalbakkar, húskassar, greinikassar og tenglar fyrir almenna fjarskiptaþjónustu þ.m.t. hljóð- og sjónvarp. 
Inntak: 
Staður þar sem strengur í almennu fjarskiptaneti er tekinn inn í byggingu og tengist innanhúslögnum. Um er að ræða efnisleganur nettengipunktur þar sem áskrifanda er veittur aðgangur að almennu fjarskiptaneti. Staðsetning nettengipunkts að því er varðar þessar reglur er fyrsti tengipunktur fyrir innan útvegg, sem skal vera í húskassa, nánar tiltekið í tengingu milli tengilista á strengenda fjarskiptafyrirtækja og tengilista fyrir innanhússlagnir.
Sameign:
Allir þeir hlutar húss, bæði innan og utan, og lóðar sem ekki eru ótvírætt í séreign, svo og öll kerfi, tækjabúnaður, lagnir og tilfæringar sem þjóna aðallega þörfum heildarinnar eða hluta hennar með þeim hætti að sanngjarnt og eðlilegt er að allir eigendur eða eftir atvikum tiltekinn hópur þeirra beri kostnað og áhættu af þeim, sbr. lög um fjöleignarhús.
Tengilisti:
Röð tengla eða tengja þar sem strengur er greindur sundur svo aðgangur fáist að hverjum þræði hans.
Útvarpsmerki: 
Merki sem ætluð eru til móttöku í sjónvarps- og hljóðvarpsviðtækjum, án þess að breyta þurfi merkjunum.
4. gr.
Ábyrgð á lögnum.
Húseigendur eru ábyrgir fyrir innanhússlögnum fyrir fjarskipti frá nettengipunkti. Byggingarfulltrúi samþykkir teikningar af fjarskiptalögnum og hefur eftirlit með því að lagnir séu í samræmi við samþykktar teikningar af nýbyggingum. Húseigendur bera ábyrgð á öllu viðhaldi, breytingum og endurnýjun innanhússlagna. Húseigendur bera ábyrgð á því að heildstæði almennra fjarskiptaneta raskist ekki af tengingu þeirra við innanhússlagnir.
5. gr.
Jafnræði.
Við hönnun og uppsetningu innanhússlagna skal þess gætt að öll fjarskiptafyrirtæki geti átt þess jafnan kost að veita notendum þjónustu og að notendur geti valið mismunandi fjarskiptafyrirtæki til að veita sér þjónustu.
6. gr.
Frágangur fjarskiptalagna.
Frágangur innanhússlagna skal vera í samræmi við viðurkennda staðla s.s. ÍST 150151:2016.
Í raðhúsum og parhúsum skal vera sérstakt inntak fyrir hverja húseiningu og í fjölbýlishúsum fyrir hvern stigagang. Þó jarðstrengur sé tekinn inn við einn stigagang og hann framlengdur innan útveggja, milli stigaganga, skal útbúa sérstakt inntak fyrir hvern stigagang. Nettengipunktur hvers stigagangs er þá staðsettur við slíkt inntak stigagangsins.
Fjarskiptastrengir frá inntaki að húskassa, tenging frá endabúnaði þráðlausra sambanda í húskassa inntak og strengir frá húskassa inntaki að séreign hvort sem þeir eru í rörum, festir á kapalstiga eða liggja í bökkum skulu vera í sameignarhluta allra bygginga þar sem eru fleiri en einn áskrifandi að fjarskiptaþjónustu.
Ef lagnir í eldri byggingum liggja frá húskassa inntaki til séreignar um aðra séreign skal ganga frá ídráttar- og tengidósum með því að skrúfa á þær lok og innsigla. Öðrum en fjarskiptafyrirtækjum, iðnmeisturum sem hafa réttindi til að vinna við fjarskiptalagnir og starfsfólki þeirra er óheimilt að opna slíkar dósir.
Strengir frá húskassa inntaki að greinikössum eða að fyrsta tengli í séreign skulu vera í samfelldum rörum, eða öðrum lagnaleiðum svo sem stigum eða stokkum. Ef nota þarf millidráttardósir í löngum strengjalögnum skulu dósirnar vera staðsettar í veggjum í sameign. Ef strengir eru hengdir á kapalstiga skulu stigarnir vera í aflokuðu og læstu rými.
Lagnir fyrir innanhússdreifingu útvarpsmerkja, þ.e. loftnetskerfi, skulu aðgreindar frá öðrum fjarskiptalögnum að öðru leyti en því að nota má sama kapalstiga og bakka. Ljósleiðara fjarskiptafyrirtækis má tengja í húskassa inntak en tengja skal hefðbundin útvarpsmerki sem flutt eru á ljósleiðaranum yfir í annan kassa og þaðan til séreigna um útvarpskerfi byggingarinnar.
Fjarskiptalagnir, aðrar en ljósleiðaralagnir, skulu ávallt vera aðskildar frá raflögnum og lögnum fyrir dyrasíma og annað innanhússeftirlit og stýringar.
Þegar símstöð eða annar búnaður sem tilheyrir almennu fjarskiptaneti er staðsettur í byggingu þar sem einnig eru notendur fjarskiptaþjónustu skal húskassi inntak staðsettur notendamegin við þann búnað sem tilheyrir almennu fjarskiptaneti og ekki í sama rými. 

7. gr.
Húskassar.Inntak fjarskiptastrengja
Í hverri byggingu skal vera með inntaki fjarskiptastrengja og/eða með endabúnaði fyrir þráðlaus sambönd skal vera húskassi. Frágangur á inntaki fjarskiptastrengja er á ábyrgð Það er á ábyrgð húseiganda að setja upp húskassann. 
Í fjölbýlishúsum Húskassar skuluskal inntak fjarskiptastrengja  vera staðsettir í lokuðu rými í sameign nálægt inntaki fjarskiptastrengja, á traustum vegg sem að jafnaði skal vera burðarveggur eða einangraður útveggur. Í húskassa inntaki má ekki tengja aðra strengi en fjarskiptastrengi að því undanteknu að leggja skal raflögn að húskassanum inntakinu svo að hægt sé að koma fyrir í honum því virkum fjarskiptarásum. Húskassar Inntak  skaulu vera jarðtengt dirséu heimtaugar og innanhússlagnir úr rafleiðandi efnum.
Í nýbyggingum fjölbýlis- og atvinnuhúsnæðis skal tengja strengenda heimtaugar í tengilista við inntak sem innanhússlögn tengist með tengisnúru.
Með samþykki húseiganda er heimilt að splæsitengja strengenda heimtaugar við innanhússlögn í inntaki ef þrír eða fleiri þræðir innanhúslagnar liggja frá inntaki inn í hverja íbúð. Einu fjarskiptafyrirtæki er óheimilt að splæsitengja alla þræði hverrar íbúðar við sína heimtaug. 
Hafi fjarskiptafyrirtæki þegar tengst innanhússlögn í inntaki skal það veita greiðan aðgang annars fjarskiptafyrirtækis að tengilista. Hafi fjarskiptafyrirtæki notað splæsitengingu skal það, að beiðni annars fjarskiptafyrirtækis, á grundvelli pöntunar húseiganda, splæsitengja saman heimtaugarstrengenda þess við lausa þræði innanhússlagnar í inntaki gegn gjaldi. 
Í húskössum skulu vera skinnur til þess að festa á tengilista bæði fyrir strengenda innanhússlagna og strengenda fjarskiptafyrirtækja. Í húskassanum skal vera pláss fyrir a.m.k. 3 lista fyrir strengenda fjarskiptafyrirtækja. Fjarskiptafyrirtækin leggja til lista fyrir strengenda sína. Þeim skal vera heimilt að setja lok yfir listann með læsingu eða innsigli. Áskrifendur tengjast fjarskiptafyrirtækjum með línuslaufu milli viðkomandi lista. 
Stærð húskassaInntök fjarskiptastrengja skulu  skal vera í samræmi við staðalinn ÍST 150151:2016 og í samræmi við fjölda íbúða eða fjölda afmarkaðra athafnasvæða í atvinnubyggingum. Í byggingum þar sem eru fleiri en einn áskrifandi fjarskiptaþjónustu skal vera lok á húskassanum sem hægt er að innsigla.
8. gr.
Greinikassar.
Þegar nauðsynlegt er að nota greinikassa vegna mikils fjölda íbúða eða mikils fjölda afmarkaðra athafnasvæða í byggingu skulu þeir vera staðsettir í sameign. Greinikassar skulu vera með loki sem hægt er að innsiglavera læsanlegir..
9. gr.
Aðgangur að innanhússlögnum.
Húseigendur skulu heimila starfsmönnum fjarskiptafyrirtækja eða iðnmeistara sem hafa réttindi til að vinna við fjarskiptalagnir, aðgang að sameign þar sem eru innanhússlagnir fyrir fjarskipti ef aðili í viðkomandi byggingu hefur óskað eftir þjónustu þeirra. Húseigandi getur krafist þess að starfsmaður fjarskiptafyrirtækis eða iðnmeistara framvísi skilríkjum.
Fjarskiptafyrirtækjum er heimilt að setja tengilista upp inntak fjarskiptastrengja í bygginguí húskassa byggingar ef fyrir liggur pöntun heimild frá aðila húseigandaí byggingunni á þjónustu fyrirtækisins. Ef ekki er hægt að setja upp fleiri tengilista vegna plássleysis skulu fjarskiptafyrirtæki koma sér saman um samnýtingu lista sem fyrir eru. 
Fjarskiptafyrirtækjum sem hafa gert samning við áskrifanda skal heimill aðgangur að húskassa innanhússlögnum til að tengja heimtaug sína við innanhússlögntil þess að tengja milli tengilista síns og tengilista fyrir innanhússstrengi. Óheimilt er að frátengja annað fjarskiptafyrirtæki frá línu áskrifanda nema skrifleg, þ.m.t. rafræn, beiðni áskrifandans þar að lútandi liggi fyrir. Fjarskiptafyrirtæki sem tengir nýjan áskrifanda skal einnig heimill aðgangur að greinikössum, kapalstigum, kapalbökkum og strengjum ef þess gerist þörf vegna uppsetningar á samböndum og þjónustu við áskrifanda. Bera skal beiðni um slíkan aðgang upp við húseiganda eða stjórn húsfélags. Óheimilt er að breyta lögnum nema með skriflegu samþykki húseigenda.
Fjarskiptafyrirtæki, iðnmeistarar sem hafa réttindi til að vinna við fjarskiptalagnir og starfsmenn þeirra sem að beiðni húseiganda eða einstakra áskrifenda annast viðhald innanhússlagna, þ.m.t. húskassa, skulu eiga rétt á aðgangi að sameign þar sem eru lagnir, húskassar inntök og greinikassar. 
10. gr.
Innsiglun Frágangur við húskassa og greinikassa fjölbýlishúsa.
Í fjölbýlishúsum og atvinnuhúsnæði þar sem fleiri en einn áskrifandi er staðsettur í sama húsi skulu ulu húskassar inntök vera lokuð og greinikassar vera innsiglaðirog læst í kassa eða skáp. Sama gildir um greinikassa. Engum er heimilt að opna kassa eða skápa rjúfa slík innsigli nema fjarskiptafyrirtæki, iðnmeistara sem hefur réttindi til að vinna við fjarskiptalagnir eða starfsmönnum þeirra sem hafa lögmæta ástæðu til aðgangs að innanhússlögnum í samræmi við reglur þessar. Þegar viðkomandi hefur lokið vinnu við kassann skal hann innsigla hannloka og læsa kassa eða skáp  aftur tafarlaust. 
Við innsiglun húskassa og greinikassa skal nota númerað innsigli sem merkt er viðkomandi fjarskiptafyrirtæki eða iðnmeistara og á þeim skal vera texti um að óviðkomandi sé bannaður aðgangur að kassanum og að rof á innsigli geti varðað viðurlögum samkvæmt ákvæðum fjarskiptalaga og/eða almennra hegningarlaga. Á innsiglinu skal einnig koma fram hvenær innsiglun átti sér stað.
Ef kassar eru með skrúfuðu loki en ekki með lykkjum til að draga innsigli í gegnum, skal líma innsigli yfir a.m.k. eina skrúfu í lokinu og hið sama skal gilda um lok á ídráttar- og tengidósum. Fjarskiptafyrirtæki eða iðnmeistari sem opna skrúfuð lok skulu að verki loknu setja nýjan límmiða yfir eina eða fleiri skrúfur.
11. gr.
Vinnuseðlar.
Allir aðilar sem inna af hendi vinnu við innanhússlagnir og opna hús- og greinikassa eða ídráttar- og tengidósir skulu útfylla vinnuseðla um unnin verk. Vinnuseðlana skal geyma í að minnsta kosti tvö ár. Komi upp mál er varðar aðgang að innanhússlögnum skal afhenda Póst- og fjarskiptastofnun að beiðni hennar afrit af vinnuseðlum sem geta snert málið.
12. gr.
Upplýsingaskylda húseigenda.
Húseigendur skulu að fenginni beiðni veita fjarskiptafyrirtækjum og iðnmeisturum sem hafa réttindi til að vinna við fjarskiptalagnir, upplýsingar um lagnirnar þ.m.t. teikningar, ef fyrir liggur beiðni aðila í húsinu um fjarskiptaþjónustu eða viðhald innanhússlagna.
13. gr.
Leynd fjarskipta.
Öllum sem starfa við innanhússlagnir fyrir fjarskipti er skylt að virða ákvæði 47. gr. laga um fjarskipti, nr. 81/2003.
1413. gr.
Eftirlit og úttektir 
Póst- og fjarskiptastofnun viðhefur eftirlit með því að frágangur fjarskiptafyrirtækja sé í samræmi við ákvæði reglnanna. 
Er stofnuninni heimilt að framkvæma úttekt á verkþáttum þeim er reglurnar mæla fyrir um. Komi fram atriði við úttekt sem Póst- og fjarskiptastofnun telur þarfnast úrbóta skal stofnunin gera fjarskiptafyrirtækinu viðvart og veita því hæfilegan frest til að framkvæma úrbætur. 
14. gr.
Upplýsingagjöf fjarskiptafyrirtækja 
Fjarskiptafyrirtækjum er skylt að afhenda Póst- og fjarskiptastofnun, að beiðni stofnunarinnar, nauðsynlegar upplýsingar um frágang innanhússfjarskiptalagalagna. Einnig upplýsingar er varða heimtaugar og samtengipunkta. 
15. gr.
Viðurlög.
Brot á reglum þessum varða viðurlögum samkvæmt 74. gr. laga um fjarskipti, nr. 81/2003.
1516. gr.
Gildistaka.
Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 60. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003 og öðlast þegar gildi.

Póst- og fjarskiptastofnun, 21. desember 20062015.

Hrafnkell V. Gíslason.

Guðmunda Áslaug Geirsdóttir.




